


Канавный (ямный) электрогидравлический подъемник г/п 14 тонн
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Канавный подъёмник — это устройство, предназначенное для подъёма и опускания транспортных средств по вертикали в осмотровой канаве при выполнении ремонтных работ. 
Встроенный электрогидравлический привод позволяет быстро подводить цилиндр к точке подъема, поднимать груз и быстро возвращать.
Работает от аккумуляторной батареи 12V, встроенное зарядное устройство.
В опорных роликах установлены игольчатые подшипники для упрощения перемещения подъемного цилиндра по каретке.
Управление производится при помощи кабельного дистанционного пульта.

Технические характеристики:

	Показатель
	Значение

	Грузоподъемность, т
	14

	Высота подъема, мм
	810

	Регулировка каретки по ширине ямы (регулировка осуществляется за счет выдвижения оси колес), мм
	908-1100

	Диаметр колес каретки, мм
	80

	Эл. мощность при зарядке АКБ, кВт 
	1,8

	Диаметр подъёмного штока, мм
	70

	Эл. питание, В
	12

	Время подъема / опускания, сек
	40 / 30

	Объём гидравлической системы, л
	17

	Габаритные размеры в сложенном состоянии ШхГхВ, мм
	908х553х1150

	Вес, кг
	210



Номер для заказа: DP14DC
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